1.开关机

sync把内存中的数据写到磁盘中

shutdown -r now 或rebotot 立刻重启

shutdown -h now 立刻关机

poweroff 用于关机和关闭电源

shutdown -h 20:10 预定时间晚上8点10分关机

shutdown -h +10:10分钟后关闭系统

shutdown -c 取消预定时间关闭系统

logout 注销

2.系统信息

cat /proc/version 查看linux版本信息

uname -r 显示正在使用的内核版本

Date 显示系统日期 （date +%Y/%m/%d : 显示效果如2018/01/01）

date 070314592018.00 设置时间（格式为月日时分年.秒 ）

clock -w 将时间修改保存到 BIOS

cal 2018 显示2018年的日历表

clear 清空命令行

ifconfig 显示或设置网卡（查ip等）（类似windows中ipconfig）

ping -c 3 www.baidu.com 测试百度与本机的连接情况（ -c 3表示测试3次）

3.系统性能

top 动态实时显示cpu、内存、进程等使用情况（类似windows下的任务管理器）

df -h 显示磁盘的空间使用情况

du -sh 查看磁盘文件占用大小

lsof grep| deleted 查看已经删除但是还被进程占用的文件

free -h 查看系统内存及虚拟内存使用情况

kill -9 进程号  强制杀死进程

kill -3 进程号 做系统稳定分析

top -d 2 -p 7427 -d为画面更新的秒数，默认5秒，-p为指定进程pid的信息

vmstat 2 10 每隔2秒采集一次服务器状态，采集10次（查看内存、io读写状态、cpu）

iostat 可查io读写、cpu使用情况

ps aux|grep firefox 获取火狐的进程号（PID）（可查看进程占用cpu、内存百分比及进程触发指令的路径）

4.用户操作明命令

su 切换用户命令

sudo 系统管理员的身份执行命令

sudo -s

passwd 用于修改用户的密码

5.vi编辑器

vi编辑器支持编辑模式和命令模式，编辑模式下可以完成文本的编辑功能，命令模式下可以完成对文件的操作命令，要正确使用vi编辑器就必须熟练掌握着两种模式的切换。默认情况下，打开vi编辑器后自动进入命令模式。从编辑模式切换到命令模式使用“esc”键，从命令模式切换到编辑模式使用“A”、“a”、“O”、“o”、“I”、“i”键。

vi编辑器提供了丰富的内置命令，有些内置命令使用键盘组合键即可完成，有些内置命令则需要以冒号“：”开头输入。

:行号 光标跳转到指定行的行首

:$ 光标跳转到最后一行的行首

x或X 删除一个字符，x删除光标后的，而X删除光标前的

D 删除从当前光标到光标所在行尾的全部字符

dd 删除光标行正行内容

ndd 删除当前行及其后n-1行

a 在当前字符后添加文本

A 在行末添加文本

i 在当前字符前插入文本

I 在行首插入文本

o 在当前行后面插入一空行

O 在当前行前面插入一空行

按ESC键跳到命令模式，然后：

:w 保存文件但不退出vi

:w! 强制保存不退出vi

q: 不保存文件，退出vi

:q! 不保存文件，强制退出v

:wq 保存文件并退出vi

:wq! 强制保存文件，并退出vi

:w file 将修改另外保存到file中，不退出vi

:e文件名：在命令模式下，打开并编辑指定名称的文件

:e! 放弃所有修改，从上次保存文件开始再编辑

6.文件权限

chown -R 777 /home/mushiny/logs

读（r） 4

写（w） 2 删除和修改

执行（x） 1

r 可以查看目录内的文件列表，但不能访问文件，不能cd进去，不能查看文件的元数据

w 可以创建或删除目录中的文件，要配合x权限

x 可以进入目录，可以访问目录中的文件，但不能查看目录内的文件列表

X 针对目录加x权限，而对文件不加x权限

第一列文件的类型和权限：

d 目录文件

- 普通文件

l 链接文件

b 用于存储数据的设备文件

c 用于传输数据的设备文件：鼠标、键盘

其余字符每3个一组（rwx），读（r）、写（w）、执行（x）

第一组rwx：文件所有者的权限是读、写和执行

第二组rw-：与文件所有者同一组的用户的权限是读、写但不能执行

第三组r--：不与文件所有者同组的其他用户的权限是读不能写和执行

也可用数字表示为：r=4，w=2，x=1  因此rwx=4+2+1=7

12 表示连接的文件数

mushiny表示用户

mushiny表示用户所在的组

4096表示文件大小（字节）

10月13: 15:27 表示最后修改日期

wms\_v8 表示文件名

7.改变权限的命令

rwxrw-r 1 root root 1213 Feb 2 09:39 abc

chmod 改变文件或目录的权限

chmod 755 abc 赋予abc权限rwxr-xr-x

chmod u=rwx，g=rx，o=rx abc 同上u=用户权限，g=组权限，o=不同组其他用户权限

chmod u-x，g+w abc 给abc去除用户执行的权限，增加组写的权限

chmod a+r abc 给所有用户添加读的权限

8.改变所有者（chown）和用户组（chgrp）命令

chown mushiny abc 改变abc的所有者为mushiny

chgrp root abc 改变abc所属的组为root

chown root  /wms 改变wms这个目录的所有者是root

chown ‐R root  /wms 改变wms 这个目录及其下面所有的文件和目录的所有者是root

groupadd 组名，在linux中添加组

vi /etc/group，查看linux中所有组信息，可以看可以编辑

cat /etc/group，查看linux中所有组信息，只可以看不可以编辑

useradd ‐g 组名 用户名，创建用户的同时指定将该用户分配到哪个组

vi /etc/passwd，查看linux中所有用户信息，可以看可以编辑

cat /etc/passwd，查看linux中所有用户信息，只可以看不可以编辑

9.网络

hostname

hostname 没有选项，显示主机名字

hostname –d 显示机器所属域名

hostname –f 显示完整的主机名和域名

hostname –i 显示当前机器的 ip 地址

route

   route命令用于查看或修改主机和网络的路由信息

route 显示路由信息

route add –host 192.168.1.110 dev eth0 给网卡eth0的路由表中加入新地址192.168.1.110

route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.1.1  给子网192.168.1.0添加路由和网关，新增加的路由和网关地址为192.168.1.1

route add default gw 192.168.0.1 给路由表中添加默认网关地址192.168.0.1

route del –host 192.168.1.110 dev eth0 删除网卡eth0路由表中的地址192.168.1.110

route del –net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 在路由表中删除子网192.168.1.0的路由息

route del default 删除默认路由

service

  service命令能够将目录“/etc/init.d/”中有关网络服务或系统服务脚本程序以一种统一的格式执行，格式为：“service 脚本程序 选项”，常用选项有：status、stop、start、restart。Service。

service network status 查看网络的工作状况，将显示当前主机中的所有物理网卡和激活的网卡

service network stop 关闭当前主机中的网卡，该操作将停止当前主机的对外网络连接

service network start 打开当前主机中的网卡，该操作使当前主机获取IP地址，进行对外网络连接

service network restart 先执行service network stop的功能，再执行service network start的功能

service named status 查看当前主机域名服务状态

service network-manager restart